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1) Describir todo lo  relativo a la deflexión horizontal del ORC.

2) Explicar el funcionamiento de la punta de prueba X 10.

3) Explicar y  justificar el método para medir la Z de salida de un generador de funciones.

4) La tensión entre los puntos A y B se mide con un multímetro de 20 Kohm / V, en la escala de 30 V. Determinar el valor medido y el error relativo porcentual
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5) Un rectificador de media onda se alimenta con un trafo que entrega 120V de CA – 50 Hz. ¿Cuál es la tensión continua sobre un C = 100μF solo? Estimar la tensión sobre una R = 1,2 Kohm en paralelo con C. Idem con un rectificador de onda completa.

Hacer los circuitos correspondientes.

