Técnica Digital�
1( Parcial�
Cod. 66.01�
Cat. Szklanny (única)�
20/8/2000�
�



1.- Un procesador tiene 2 registros (RA y RB) de 7 bits cada uno.


a) Indicar en todas las convenciones posibles el rango de números en decimal que puede albergar cada registro.


b) Si en un instante determinado los registros almacenan los siguientes números:


RA= 0100000		RB= 0111111


Se pide realizar las operaciones RA + RB y RA – RB, indicando en todos los casos el resultado en decimal y el valor de todas las banderas (flags). En los casos que corresponda los números están expresados en complemento al módulo.





2.- Dada la siguiente función lógica:


F (A,B,C,D) = S m(1,3,6,8,10,11) + S r(0,2,4,12,13)


Se pide:


a) Hallar todos los implicantes primos.


b) Determinar los implicantes primos esenciales.


c) Obtener la o las funciones mínimas.


d) Implementar el diseño con un solo tipo de compuertas.





3.- En un transmisor que trabaja con código de Hamming se quiere enviar la siguiente información: 101100. Calcular los bits de paridad necesarios y escribir cómo será el mensaje que se envía.





4.- Enuncie los parámetros dinámicos que deben considerarse en una compuerta lógica. Explique su significado.





5.- Enuncie y verifique los postulados o leyes del Álgebra de Boole que corresponden a las propiedades de las operaciones que la forman.





6.- Explique los siguientes conceptos referidos a códigos. Ejemplifique cada definición.


Código pesado, código no pesado, código reflejado, código progresivo, código cerrado.
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